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PEĆI ZA TERMIČKU OBRADU METALA
Izrađujemo  :
- peći za kaljenje, popuštanje, cementiranje 
- jamske peći za lijevanje i klasično zagrijavanje
- peći za obradu u inertnoj atmosferi (N2, Ar) - komorne ili jamske
- izrada termopara : 
 
1. Pt-Pt 10% Rh 
0. izolacija keramika promjer 10 mm, 15 mm, 25 mm 
0. mjerenje temperature do 1600 °C 
0. dužina termopara do 1 500 mm 
2. Ni-NiCr 
0. promjer žice 1 mm, 3 mm 
0. izolacija keramika ili metal 
0. dužina termopara do 1 500 mm 
0. mjerenje temperature do 1200 °C
Posebne izvedbe:
 
- tunelska peć
- peći za prihvat velikih tereta na pojačanu podnicu
- peći za grijanje određenih segmenata (toplo hladna zona)
- peći sa rekuperatorskim zagrijavanjem
- vakumske peći po narudžbi
- indukcione peći, srednje frekventne (3-10 kHz), visoko frekentne (do 500 kHz, snage do 40 kW) 
 
Karakteristike peći:

- konstrukcija željezo, oplata aluminij
- grijači od kanthala se nalaze u utorima stranica i poda
- robusna izvedba, izolacija keramička opeka u kombinaciji cijevi i keramičke obloge 
- maksimalna radna temperatura 1150, 1320, 1500, 1600, 1700 i 2000 °C
- regulacija temperature pomoću regulatora, digitalnog procesora ili bilježenje i praćenje krivulje zagrijavanja pomoću PC-a (protokolarno bilježenje)
- ispunjeni ekološki propisi
- sve peći i uređaje izrađujemo u niz standardnih dimenzija ili po zahtjevu Vaše proizvodnje
 
PEĆI ZA KALJENJE, CEMENTACIJU I POPUŠTANJE
- peći od 25 l su bez povišenog postolja
- peći od 42 l, 60 l, 90 l i 154 l s ili bez povišenog postolja
- konstrukcija željezo, oplata aluminij, izolacija peći keramička opeka u stranicama i podu, strop valjkasti materijali
- grijači u utorima keramičke opeke stranica i poda 
- kod peći svih dimenzija podesivi otvor sa prednje i stražnje strane 
- maksimalna radna temperatura 1150 °C
- regulacija temperature pomoću digitalnog regulatora 
- napon kod peći od 25 l 220 V a kod peći od 42 l, 60 l, 90 l i 154 i 380 V
- servis i rezervni dijelovi osigurani 
- garancija jedna godina 
	Model 
	Volumen 
	Radni prostor (ŠxVxD) 
	Vanjske dimenzije 
	Snaga 
	Cijena (kn)

	 
	 

	KA25 
	25 l 
	280 x 250 x 380 mm 
	680 x 650 x 730 mm 
	3,5 kW 
	22 900,00+PDV

	KA42 
	42 l 
	350 x 250 x 470 mm 
	750 x 650 x 820 mm 
	6,0 kW 
	26 540,00+PDV

	KA60 
	60 l 
	400 x 250 x 600 mm 
	800 x 650 x 950 mm 
	6,5 kW 
	29 950,00+PDV

	KA90 
	90 l 
	500 x 300 x 600 mm 
	900 x 700 x 950 mm 
	9,0 kW 
	33 900,00+PDV

	KA154 
	154 l 
	400 x 350 x 1100 mm 
	800 x 750 x 1450 mm 
	14 kW 
	49 200,00+PDV




PDV iznosi  25% 
Osim standardnih dimenzija peći izrađujemo i peći po narudžbi! 
 
 

